**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Łódź typu pychówka – 3 sztuki.**

Łodzie pychówki używane na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” służą regularnie do monitoringu i patroli płytkich oraz zarośniętych kanałów i starorzeczy. Łódź z ww. powodów wchodzi często w kontakt z przeszkodami wodnymi i dnem. Zatem głównym atutem łodzi winna być ich wytrzymałość i trwałość.

Łodzie na terenie PN „UW” używane są przez 4 pory roku w najróżniejszych warunkach pogodowych i długich okresach czasu. Niska burta przy znacznej prędkości wiatru często wiąże się z dostawaniem wody do środka łodzi i bezpośrednim chlapaniem na sternika, co nieuchronnie tworzy dyskomfort pracy. Tym samym wysoce pożądana jest podwyższona burta ograniczająca opisane zjawisko i budowa łódki ograniczająca chlapanie wody.

Dane techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wymagania parametrów**  **zamawiającego** | **Parametry oferty** |
| * Materiał wykonania | Laminat – wielowarstwowy, wzmocniony. |  |
| * Długość | * 700 – 750 cm |  |
| * Szerokość | * 120 – 130 cm |  |
| * Wysokość burty | * Minimum 55 cm, ewentualnie 50 cm plus osłona chroniąca sternika przed wodą |  |
| * Maksymalne zanurzenie przy maksymalnym załadunku | * 20 cm |  |
| * Masa łodzi | * Max. 150 kg |  |
| * Ładowność łodzi i ilość osób | * Minimum 600 kg, min. 5 osób |  |
| * Pawęż | * Pod silnik z krótką stopą S |  |
| * Sterowanie | * Siedzisko sternika tuż przy rumplu silnika, umożlwiające jak najbardziej ergonomiczną pozycję sterującego. * Łódź będzie używana wraz z silnikiem 9.9 KM |  |
| * Miejsca dla sternika i pasażerów | Łącznie 5 miejsc siedzących |  |
| Kolor | * Zielony |  |
| * Na wyposażeniu | * Okucie dziobowe ze stali kwasoodpornej, uchwyt przedni do wciągarki, komplet wioseł z dulkami i gniazdami, min. 2 bakisty, 4 szt. knag (po 2 szt. z przodu i z tyłu na lewej i prawej burcie) |  |
| * Gwarancja producenta | * Minimum 2 lata |  |

Miejscowość dnia : …………………………

……………………………………………….

pieczątka wykonawcy podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej